







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию помещений по объекту: ООО «Феррум» в кузнечном цехе по адресу: Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская 4.













2026 г.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Основание для проектирования
	

	2.
	Заказчик
	ООО «Феррум»

	3.
	Источник финансирования
	Собственные средства

	4.
	Район строительства
	

	5.
	Участок строительства
	

	6.
	Назначение, типы, этажность помещений. Общие требования к разработке проектной и рабочей документации
	Объект: Производственный цех.
Тип 1: Производственный участок
Тип 2: Офисное помещение
Этажность: Одноэтажное

	7.
	Очередность проектирования и строительства
	В одну очередь

	8.
	Стадийность проектирования
	Проектная документация. Рабочая документация.

	9. 
	Сроки проектирования
	

	10. 
	Технико-экономические показатели
	Предусмотреть проектирование и строительство на «реконструкцию помещений по объекту: ООО «Феррум» в кузнечном цехе  по адресу: Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская 4. (проектирование и строительство)» по индивидуальному проекту, с инженерными сетями. Общая площадь в соответствии с МТЗ – 799Э,2 кв.м.
Общая площадь, площади помещений, распределение помещений подлежат уточнению при разработке проектной документации.
Технико-экономические показатели являются предельными и не могут быть увеличены при разработке проектной документации

	11.
	Авторский надзор
	Нет

	12.
	Требования к составу и содержанию проектной и рабочей документации, авторского надзора.
	Состав проекта и содержание разделов проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с законодательством РФ, в том числе:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. 06.07.2019);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказ от 12.05. 2017 № 783/пр. Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проведения достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- Утверждённым в установленном порядке Медико-Технологическим заданием на разработку проектно-сметной документации объекта;
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- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 27.12.2018).
Согласовать проектную и рабочую документацию в установленном порядке.
Состав требований для проведения авторского надзора включая, но не ограничиваясь:
- оформление в установленном порядке журнала Авторского надзора;
- осуществление Авторского надзора на период строительства в соответствии с СП 246. 1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»

	13.
	Градостроительные решения. Генеральный план, благоустройство.
	Проектом предусмотреть разработку генерального плана здания, с учетом реконструкции помещений.

	14.
	Архитектурные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, наружная и внутренняя отделка)
	Раздел «Архитектурные решения» выполнить на основании «Общественные здания и сооружения»; - №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Состав помещений и площади принять в соответствии со схемой расположения структурных подразделений и помещений. Наименование, количество и площадь помещений могут уточняться при проектировании объекта. Разработать альбом АГР
Предусмотреть мероприятия по защите от шума, вибрации и другого воздействия. Основные параметры и размеры (в том числе для подъема пожарных подразделений). Предусмотреть наличие для прохода кабелей, воздуховодов и трубопроводов инженерных систем, а также наличие технических помещений. В наружной и внутренней отделке здания применять современные, эффективные и долговечные строительные материалы, и системы отечественного производства, имеющие соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной безопасности.
Отделочные материалы, запроектированные в разделе должны быть преимущественно отечественного производства и предварительно согласованы с Заказчиком.

	15.
	Дизайн-проект
	При необходимости предусмотреть разработку и согласование с Заказчиком и эксплуатирующей организацией в составе раздела «Архитектурные решения» проектной и рабочей документации альбомов оформления внутренних помещений проектируемого объекта (Дизайн-проект). Перечень помещений и качество визуализации согласовать с Заказчиком. При визуализации помещений так же должны быть показаны дизайн и цвета размещаемых элементов инженерного оборудования (отопительные приборы, розетки, выключатели, кабель-каналы, решетки, лючки, пожарные шкафы, светильники), мебели и оборудования. 

	16.
	Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Конструктивные решения определить проектом на основании результатов инженерно-геологических изысканий с учетом действующих норм и правил.
Фундаменты.
Фундаменты принять в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства. При проектировании подземной части сооружения обязательно выполнить требования СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
Несущие конструкции.
[bookmark: _GoBack]Конструкции стен, несущие конструкции каркаса здания, перекрытия, покрытия, лестницы, принять из металл каркаса.
Кровля - плоская.
Проектом предусмотреть обеспечение необходимой прочности, устойчивости и пространственной жесткости сооружения.
Предусмотреть защиту конструкций здания от прогрессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре.

	17.
	Технологические решения и оборудование
	Разработать раздел «Технологические решения» в соответствии с утвержденным технологическим заданием на проектирование объекта и действующими нормами.
Разработать в составе проектной документации «Перечень монтируемого и не монтируемого оборудования», согласовать его в установленном порядке с Заказчиком. Все заложенное в проекте технологическое и оборудование, мебель и инвентарь должно иметь сертификаты соответствия, санитарные сертификаты.
При разработке проекта применять современное эффективное технологическое оборудование отечественного производства. В случае отсутствия отечественных аналогов, по согласованию с Заказчиком допускается применение импортного оборудования, имеющего сертификат соответствия Госстандарта РФ.

	18.
	Инженерные системы помещений
	Предусмотреть проектом разделы инженерных систем здания в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и на основании действующих СП, СНиП, ГОСТ утвержденного медико-технологического задания.
Проектирование разделов выполнить в соответствии с техническими условиями.
В проектируемом здании предусматриваются системы:
- водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 30.13330.2016, СП 32.10330.2012. в составе: объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, хозяйственно-питьевой водопровод горячей воды, бытовая канализация, внутреннего водостока, дренажа (при необходимости).
- электроснабжения и освещения, заземления и молниезащиты, с соблюдениями требованием нормативной документации: СП 52.13330.2011, ГОСТ Р 55710-2013, СП 31-110-2003, СП 6.13130.2013.
- отопления, вентиляции и кондиционирования, в том числе противопожарной вентиляции. При проектировании систем соблюдать требования СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013, ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91;
- теплоснабжения вентиляции, горячего водоснабжения и отопления.
- проводного радиовещания;
- коллективного приема телевидения;
- электрочасофикации;
- пожаротушения;
- структурированной кабельной системы;
- локально вычислительная сеть с выходом в Интернет;
Перечень приведенных инженерных систем не является полным и подлежит уточнению на этапе разработки проектной документации.
В проекте указать класс чистоты помещений в соответствии с СанПиНом 2.1.3.2630-10, СП 158.13330.2014 и ГОСТ Р 52539-2006. Проектом при необходимости предусмотреть решения по автономному электроснабжению помещений в соответствии с группой и классом безопасности.
Инженерные системы должны обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности.
Оборудование и материалы, инженерных систем должны быть отечественного производства с полным циклом изготовления и сборки и согласованы с Заказчиком, перед предоставлением проекта в экспертизу.

	19.
	Требования по утилизации строительных отходов.
	Отдельным томом разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса» и согласовать его в установленном порядке, включая регистрацию документации в Государственном казенном учреждении города Москвы «Управление подготовки территории».
Обеспечить соблюдение требований действующих нормативных документов.

	20.
	Требования к организации строительства
	Разделы документации «Проект организации строительства» разработать в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», других нормативных документов (для строительства здания и прокладки инженерных коммуникаций), вынос (перекладку) инженерных сетей, инженерную подготовку территории. ПОС должен быть разработан на все периоды строительства.
Разработать календарный график строительства, содержащий детализированный перечень видов работ с указанием объемов.
В ПОС предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности существующих инженерных коммуникаций на период строительства.
Проектом предусмотреть мероприятия по организации движения автотранспорта по территории объекта на период строительства и прокладки инженерных коммуникаций, согласовать с Заказчиком.
 Выполнить расчеты оценки влияния от строительства объекта и инженерных сетей, при необходимости предусмотреть мероприятия на мониторинг объектов, попадающих в зону влияния.
Предусмотреть технические решения и затраты в сметной документации для организации временного отопления объекта на период до подключения объекта к сетям теплоснабжения по постоянной схеме.

	21.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», согласно требований действующих норм на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	22.
	Основные требования к проектным решениям
	Состав проекта и содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с законодательством РФ, в том числе:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019);
- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 (ред. от 05.02.2018) «О критериях экономической эффективности проектной документации»;
- постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1169 (ред. от 27.05.2019) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Федеральным законом РФ от 23.11.09г. (ред. от 27.12.2018) № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
- СП 60.13330.2016 от 17.06.2017. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;
- ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования
- СП 52.13330.2016 от 08.05.2017. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 от 07.12.2016 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения»;
- ГОСТ 21. 002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации»;
- СП 30.13330.2016 от 17.06.2017. «СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (разделы 6, 7);
- СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с Изменением N 1);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» (в ред. от 15.02.2017);
- СП 70.13330.2012 от 01.07.2013 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (с Изменениями № 1, 3);
- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
- СП 31.13330.2012 от 01.01.2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
- ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) "Электроустановки зданий. Часть 7 СП 50.13330.2012 от 01.07.2013 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;
- СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы;
- СП 7.13130.2013 от 21.02.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- Приказом Минстроя России от 13.12.2016 № 928/пр «Об осуществлении федеральными бюджетными учреждениями, федеральными автономными учреждениями и федеральным казенным учреждением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации полномочий заказчика»;
- МРР-4.1-16 «Сборник 4.1. Объекты капитального строительства»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019).;
- МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению»;
- Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
- МРР-11.1-16 «Сборник 11.1 «Нормы продолжительности проектирования объектов строительства»;
-и другими действующими нормативами.

	23
	Инженерные изыскания
	До начала разработки проектной документации выполнить необходимые инженерные изыскания (с выполнением технического отчета) в объеме, необходимом для проектирования и строительства указанного объекта.
Инженерные изыскания должны быть выполнены на основе и в соответствии с требованиями:
1. СП 47.13330.2012 от 01.07.2017 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
2. СП 11-104-97 от 01.01.1998 «Свод правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства»;
3. СП 11-105-97 от 01.07.2004 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», а также других нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания.


	24.
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию разработать в базисных ценах по ФЕР

	25.
	Количество экземпляров проектной документации, передаваемой заказчику
	Проектная документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе .
Рабочая документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 3 (трех) экземплярах на электронном носителе.
Электронные версии проектной документации и рабочей документации, по каждой из стадий проектирования необходимо предоставить Заказчику на электронном носителе с приложением расчетов в следующих форматах:
- DWG, PDF, DOC и др.;
- Расчеты передаются в исходном формате и формируется при помощи программного обеспечения в котором они были выполнены;
- сметная документация в формате АРПС 1.10, *XLSX, *PDF.
Проектная и рабочая документация на электронном носителе передается с указанием:
- формата и структуры электронных картографических и других информационных данных;
- программного обеспечения;
- формата передачи данных в электронном виде.
Дополнительно подготовить необходимое количество экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде, для предоставления в согласующие и контролирующие организации.

	26.
	Гарантийные обязательства
	В соответствии с условиями Договора.



